Prüfablauf – Anhängerprüfung HU (auflaufgebremst)

1. **Fahrzeugidentifikation + Kennzeichnungen (z.B. ABG, ABE, etc.)**
2. **Gesamteindruck (grobe Sichtkontrolle um Fzg. herum)**
3. **Fahrversuch**
	1. *Auflaufweg max. 2/3 des Gesamtwegs*
	2. *Rückrollstopp/Rückfahrautomatik*
	3. *FBA überprüfen*
	4. *Auflaufdämpfer*
4. **Abkuppeln**
	1. *Zugkugelkupplung mit Prüfkugel prüfen (max. 2mm Höhenspiel)*
	2. *Höhenspiel Zugrohrlagerung (max. 3mm)*
	3. *Abreißseil kontrollieren – Befestigung - Führung*
	4. *Stützbügel*
5. **Ankuppeln ( vom Kunden wegen Haftung)**
6. **Bremsenprüfstand (Wirkprüfung)**
7. **Beleuchtung**
8. **Anheben (Grube bzw. Hebebühne)**
	1. *Sichtprüfung Rahmen*
	2. *Freiheben: Radlagerprüfung*
	3. *Räder/Reifen*
	4. *Zustand Radbremsen*
	5. *Bremsseile/-gestänge*
	6. *Umlenkungen*
	7. *Stützbügel / Stützrad*
	8. *Achsen / Schwingungsdämpfer (Fahrwerk)*
9. **Bodenplatte / Bordwände / Verschlüsse**